# Ausschreibung

## EasyCem® als Estrich auf Trennschicht

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:  Estrich: Zementestrich nach DIN 18560 und DIN 13813 unter Verwendung eines CEM I 42,5 R-HO „EasyCem“ herstellen und auf Trennschicht fachgerecht einbauen. Festigkeitsklasse: CBiegezugfestigkeitsklasse FEstrichnenndicke in mm: …………………………Anmerkung: Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2, Tabellen 1-4.Menge: ………………………………….m²Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.