# Ausschreibung

## EasyCem® als Verbundestrich

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:    Estrich: Zementestrich nach DIN 18560 und DIN 13813 unter Verwendung eines CEM I 42,5 R-HO „EasyCem“ herstellen und als Verbundestrich fachgerecht einbauen.  Festigkeitsklasse: C  Biegezugfestigkeitsklasse F  Estrichnenndicke in mm: …………………………  Anmerkung: Die Dicke von Verbundestrichen ist nicht maßgebend für ihre Beanspruchbarkeit, da der Verbund des Estrichs mit dem tragenden Untergrund die Übertragung aller statischen und dynamischen Kräfte sicherstellt.  Menge: ………………………..m²  Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer  
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.