# Ausschreibung

## Aircrete®

| **Nummer** | **Leistungsbeschreibung** | **Menge [m³]** | **EP [€/m³]** | **Summe [€]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils:    Beton: Aircrete®  Beton mit hohem Frost- und Frost-Tausalzwiderstand unter Zugabe von Mikrohohlkugeln nach bauaufsichtlicher Zulassung.  Gilt für Beton- und Stahlbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und Spritzbeton nach DIN 18551.  Gilt **nicht** für Spannbeton.  Abmessungen (in m): ……………………………………  Expositionsklasse(N): ……………………………………  Druckfestigkeitsklasse: …………………………………  Feuchtigkeitsklasse: ……………………………………..  Bezug: [www.heidelbergmaterials.de](http://www.heidelbergmaterials.de) |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer  
eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.